**Pytanie 1.**

**Pozycja nr 35 przedmiaru -styropian podposadzkowy 1179,7m2  - w projekcie przekrój A-A   brak izolacji termicznej ze styropianu**

Odpowiedź 1:

*W ofercie należy uwzględnić styropian posadzkowy 1179,7 m2 pod całym budynkiem , zgodnie z przedmiarem.*

**Pytanie 2.**

 **W projekcie  przekrój A-A  sufit z płyt  G-K ognioodpornych i docieplenie  wełną  gr. 30 cm   - przedmiar :  poz. 82  -2x płyta G-K  i brak docieplenia z wełny oraz izolacji z paro izolacji.**

Odpowiedź 2.

*W przedmiarze pozycja nr 82 uwzględnia izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe. Należy uwzględnić 30 cm warstwy wełny mineralnej oraz membranę do paro izolacji (przyjęte jako materiały pomocnicze).*

**Pytanie 3.**

**Przedmiar, poz. 72 i 78  - jakie bramy i jaki napęd ?  ( zwykłe uchylne ,panelowe ,napęd łańcuchowy, elektryczny itp.)**

*Odpowiedź 3:*

1. *Brama zewnętrzna 300 x 350 – segmentowa z napędem elektrycznym – 2 szt.*
2. *Brama wewnętrzna 200 x 205 – uchylna, zwykła, ręczna – 2 szt.*
3. *Brama wewnętrzna 250 x 250 – uchylna, zwykła, ręczna – 1 szt.*

***Pytanie 4.***

**Proszę sprecyzować  wymiary oraz rodzaj drzwi wejściowych**

Odpowiedź 4:

1. Drzwi zewnętrzne, wejściowe, frontowe D2 o wymiarze 100 x 235, przeszklone – 1 szt. zamiast 1 szt. drzwi balkonowych OB w wejściu frontowym.
2. Drzwi zewnętrzne, wejściowe, boczne D2 o wymiarze 100 x 235, pełne – 3 szt.

**Pytanie 5.**

**Proszę sprecyzować ilość oraz rodzaj drzwi balkonowych O1 oraz drzwi balkonowych OB**

*Odpowiedź 5:*

1. *Ilość drzwi balkonowych OB – powinna wynosić 44 szt. zamiast pierwotnie wymienionych 45 szt. w przedmiarze w pozycji 69, w tym 34 szt. rozwierno-uchylnych oraz 10 szt. typu fix. 1 szt. OB została zastąpiona drzwiami zewnętrznymi – frontowymi , aluminiowymi, przeszklonymi (wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie nr 4)*
2. *Ilość drzwi balkonowych O1, dwuskrzydłowych – łącznie 14 szt., w tym 5 sztuk rozwierno-uchylnych oraz 9 szt. typu fix.*

**Pytanie 6.**

**Proszę o  sprecyzowanie  poz. 66 przedmiaru - brak pozostałych elementów wentylacji oraz  brak  pozycji dotyczących  dopływu świeżego powietrza do hali**

*Odpowiedź 6*

*Pozostałe elementy wentylacji, nie uwzględnione w przedmiarze łącznie z tymi dotyczącymi dopływu świeżego powietrza do hali, kratkami wentylacyjnymi wewnątrz budynku, kominami wraz z czapami kominowymi i kratkami nad dachem z uwzględnieniem prac wykończeniowych należy wycenić tak, aby system wentylacji zapewnił prawidłową wentylację pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi i zgodnie ze sztuką budowlaną.*

**Pytanie 7**

**Jak mają być osadzone drzwi D2 w wiatrołapie na parterze oraz do sali konferencyjnej na 1 piętrze.**

*Odpowiedź 7*

*Ściany na projekcie wyglądają jak ściany ze szkła „6” oraz EI30. Nie ma ich jednak w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej. Proszę przyjąć założenie, że drzwi w tych ścianach powinny zostać osadzone w ścianie murowanej 24. Należy przyjąć ściany murowane do osadzenia drzwi wymienionych w tym pytaniu. Drzwi D2 wewnętrzne powinny zostać wykonane jako drzwi przeszklone 100x235.*